ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ RED 218
· Корпус из сплава алюминия с антикоррозийным покрытием
· Маркировка взрывозащиты по газу: 1Ex db IIB+H2 T6 Gb X,
от воспламенения горючей пыли: Ex tb IIIC T85°С Db X
· Степень защиты от проникновения пыли и влаги: IP66
· Уровень звукового давления: до 115 дБ на расстоянии 1 м
• версия A: без трансформатора, импеданс 15 Ом
• версия D: встроенный трансформатор для линии 100 В
• версия E: встроенный усилитель мощности 15 Вт, 30 Вт
· Электропитание встроенного усилителя: 24 или 48Vdc
· Номинальная мощность громкоговорителя: 15 Вт или 30 Вт
· Кабельные вводы: 2 шт.
· Диапазон рабочих температур: от -52°С до +70°С
· Габаритные размеры: 193х193х223 мм / Вес: ≈ 5 кг
· Опции: Поворотная скоба для крепления на стену или Г-образные скобы на 2 болтах для крепления

	МОДЕЛИ
	ОПИСАНИЕ

	RED218A15C1A
	взрывозащищенный громкоговоритель, без трансформатора, номинальная мощность 15 Вт

	RED218A15C1D
	взрывозащищенный громкоговоритель, с трансформатором линии 100 В, ном. мощность 15 Вт

	RED218A15C1E
	взрывозащищенный громкоговоритель, встроенный усилитель мощностью 15 Вт

	RED218A30C1D
	взрывозащищенный громкоговоритель, с трансформатором линии 100 В, ном. мощность 30 Вт

	RED218A30C1E
	взрывозащищенный громкоговоритель, встроенный усилитель мощностью 30 Вт



