ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ЛАМПА-ВСПЫШКА (МАЯК) FEF 218
· Корпус из сплава алюминия с антикоррозийным покрытием
· Маркировка взрывозащиты по газу: 1Ex db IIC T4 Gb X
или 1Ex db IIB+H2 T4 Gb X или 1Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb X,
от воспламенения горючей пыли Ex tb IIIC T135°С Db X
· Степень защиты от проникновения пыли и влаги: IP66
· Антивандальное исполнение, ударопрочность: IK10 (20 Дж)
· Ксеноновая лампа с энергией вспышки 15 или 21 Джоуль
· Частота вспышек: 60 в минуту или в ритме сигнала вызова
· Защитный колпак лампы-вспышки из закаленного стекла
· Цвет колпака: белый, желтый, красный или по запросу
· Подключение к телефону: встроенное электронное реле
срабатывает во время звонка сигнала телефонного вызова
(без установки дополнительной платы релейных контактов)
· Возможность управления замыканием контактов питания
· Электропитание: ≈ 230Vac или ± 24-48Vdc (опция)
· Кабельные вводы: 2 шт.
· Диапазон рабочих температур: от -52°С до +70°С
· Габаритные размеры: 140х126х242 мм / Вес: ≈ 2.7 кг
· Опция: защитная решетка из нержавеющей стали


